**簡易水土保持申報書（北屯區公所）**申報日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 受理機關 | **臺中市北屯區公所** |
| 計畫名稱 | 北屯區 段 地號申請農業使用未涉及開挖整地之農作改植及除草作業 |
| 開發種類 | 適用水土保持計畫審核監督辦法第三條規定之種類及規模（備註二）：□一、從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之修築農路：路基寬度未滿四公尺，且長度未滿五百公尺者。□二、從事農、林、漁、牧地之開發利用所需之整坡作業：未滿二公頃者。**（申請項目及內容詳備註及附件資料）**□三、修建鐵路、公路、農路以外之其他道路：路基寬度未滿四公尺，且長度未滿五百公尺者。□四、改善或維護既有道路者：拓寬路基或改變路線之路基總面積未滿二千平方公尺，且該路段路基及上、下邊坡挖方與填方之加計總和未滿二千立方公尺者。□五、開發建築用地：建築面積及其他開挖整地面積未滿五百平方公尺者。□六、農作產銷設施之農業生產設施或林業設施之林業經營設施，且依建築法規定申請高度六公尺以下之一層樓建築物：建築面積及其他開挖整地面積合計未滿一公頃，且其挖方與填方之加計總和未滿二千立方公尺者。□七、堆積土石：土石方未滿二千立方公尺者。□八、採取土石：土石方未滿三十立方公尺者。□九、設置公園、墳墓、運動場地或其他開挖整地：開挖整地面積未滿一千平方公尺，且其挖方與填方之加計總和未滿二千立方公尺者。□十、其他法令規定，得以簡易水土保持申報書代替者。 |
| 水土保持義務人 | 姓名或名稱 | （簽章） |
| 國民身分證統一編號或營利事業統一編號 |  | 電話 |  |
| 住居所或營業所 |  |
| 實施地點 | 計畫面積 | 　 公頃 | 使用編定別 |  |
| 土地座落 |  |
| 土地權屬 |  |
| 檢核事項 | 申請開發基地內土地無違規開發情形？ | □是 □否 | 水土保持計畫審核監督辦法第十條第一項第六款及第七款 |
| 申請開發基地內土地無座落於特定水土保持區？ | □是 □否 | 水土保持法第十九條第二項及水土保持計畫審核監督辦法第十一條第四款 |
| 申請開發基地內土地無座落於國家公園範圍內？ | □是 □否 | 水土保持法第十四條 |
| 申請開發基地內土地無座落於水庫集水區範圍內？ | □是 □否 | 山坡地保育利用條例第三十二條之一 |
| 開發規模 | **農業整坡作業** |  |
| 修建其他道路或修築農路 | 長度 | 公尺 | 路基寬度 | 公尺 |
| 改善或維護既有道路 | 路基總面積 | 平方公尺 | 上下邊坡挖、填方總合 | 立方公尺 |
| 開發建築用地 | 建築面積 | 平方公尺 | 其他開挖整地面積 | 平方公尺 | 合計 | 平方公尺 |
| 堆積土石 | 立方公尺 |
| 採取土石 | 立方公尺 |
| 設置公園、墳墓、運動場地或其他開挖整地 | 開挖整地面積 | 平方公尺 | 挖、填方總合 | 立方公尺 |
| 農作產銷設施之農業生產設施或林業設施之林業經營設施 | 建築物樓層 | 樓 | 建築物高度 | 公尺 |
| 建築面積 | 平方公尺 | 其他開挖整地面積 | 平方公尺 | 合計 | 平方公尺 |
| 挖、填方總合 | 立方公尺 |
| 審核結果 | □不予受理 □不予核定 | 附款或注意事項 |  |
| □核定 |
| 機關首長 |  （戳章） |
| 核定日期文號 | 年 月 日 字第 號 |

備註：一、應擬具簡易水土保持申報書一式三份（及抄件若干份），內容包括下列書圖、文件：

實施地點土地位置圖、水土保持設施平面配置圖(包含挖填土石方區位、排水系統、擋土構造物、土方處理等)、臨時防災設施配置圖、構造物示意圖及實施水土保持處理項目及數量明細表（如下表）。

單位：平方公尺

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 設施名稱 | 位置或編號（土地座落） | 設計數量 | 設計尺寸 | 備註 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. 修建或改善道路之平面配置圖、各路段改善內容、數量等。
2. 主管機關視審查需要，要求提供其他必要之相關書圖、文件。

二、同一案件如同時涉及多項「開發種類」者，請逐一勾選，惟各項「開發規模」均應符合水土保持計畫審核監督辦法第三條第一項各款規定；「開發種類」如符合前條第一項第二款規定，無山坡地保育利用條例第三十二條之一規定之適用。

三、申請開發基地如座落於地質敏感區，依地質法規定，須進行基地地質調查及地質安全評估者，應檢附基地地質調查及地質安全評估。

注意事項：

※ 本案土地合法使用權，由目的事業主管機關（單位）負責檢視。

※ 實施面積超過5,000平方公尺者，請檢附地形實測平面圖。